**БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории | Число пожаров | Период - январь 2020 года | |
| Травмировано,  чел. | Погибших,  чел. |
| Январь 2020г. |
| Шушенскому району | 15 | 1 | 1 |
| Ильичевский сельсовет | - | - | - |
| Казанцевский сельсовет | - | - | - |
| Сизинский сельсовет | 5 | - | - |

По статистике основными причинами пожаров в зимнее время года являются неправильная эксплуатация печного отопления и неисправная электропроводка. С целью профилактики возникновения пожароопасной ситуации работники КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" с 30 декабря 2019г. по 9 января 2020г. проводилось патрулирование на пожарной машине и обходы по домам с вручением памяток , проведением беседы .

**При эксплуатации электрических приборов запрещается:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

**Печное отопление.**

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

**При эксплуатации печей следует выполнятьследующие требования:** ****

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца во время отопительного сезона;

****

Инструктор противопожарной профилактики

Шушенского района, Светлана Мамонтова